{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9","FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","142","186"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","A+"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","762","1,058"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","273","446"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","B"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Uwagi","","","","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","(2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(2) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(3) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(4) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","","5.00","5.70"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","","5.80","7.00"]
["Wydaj. znam.","EER","","","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","","","3.49","3.41"]
["","Rocz. zużycie ener.","","kWh","","","771","934"]
["Efektywność nominalna","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","","A","B"]
["","","Ogrzewanie","","","","B","B"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A+","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","","5.98","5.76"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","292","347"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","3.84","3.96"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","4.04"]
["","Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10°","","kW","","","3.51","3.66"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","1377","1372"]