{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","9.50 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","434","332","335","326","404","440","473"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","9.50","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","7.80","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,677","1,633","1,559","1,574","2,516","2,460","2,619"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","10.8 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","7.66","7.17","7.11","7.31","8.23","7.56","7.03"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","SCOP/A","","","4.08","4.03","4.22","4.18","4.34","4.44","4.17"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W]","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Chłodzenie: T2: temperatura wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CDB [Btu/h/W]"]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]