{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA50AVEB9 / RXS50L2V1B","FHA50AVEB99 / RXS50L2V1B","FHA60AVEB9 / RXS60L2V1B","FHA60AVEB99 / RXS60L2V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","298","","332"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","5.00","","5.70"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","","4.35","","4.71"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","1,578","","1,705"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","765","765","861","861"]
["","EER","","","3.27","3.27","3.31","3.31"]
["","COP","","","3.35","3.35","3.32","3.32"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","C","C","C","C"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","6.00","6.00","7.20","7.20"]
["Uwagi","","","","(1) - Zastosowania \"Code du travail\" to budynki niepubliczne (na przykład biura).","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Zastosowania \"Code du travail\" to budynki niepubliczne (na przykład biura).","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","","5.87","","6.02"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A+","","A+"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","SCOP/A","","","","3.86","","3.87"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A","","A"]