{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNQ-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQSG71L3V1B","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQSG100L9V1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQSG100L9V1B","FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / FNQ35A2VEB / RZQSG125L9V1B","FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / FNQ50A2VEB / RZQSG125L9V1B","FNQ60A2VEB / FNQ60A2VEB / RZQSG125L9V1B"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","5.10","4.80","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","467","693","652","875","875","875"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","B","A","B","B","B"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","6.00","7.10","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","A","A","A","A","A","A"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2,211","2,616","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]