{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXD-A / RXD-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXD25A5V1B / RXD25A5V1B","FTXD35A5V1B / RXD35A5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXD25A5V1B","RXD35A5V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.5","3.3"]
["","Maks.","","kW","3.2","3.9"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.8","3.5"]
["","Maks.","","kW","4.4","5"]
["Wydaj. znam.","EER","","","4.46","4.23"]
["","COP","","","4.59","3.98"]
["Efektywność nominalna","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","A+++","A+++"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","2.5","3.3"]
["","SEER","","","8.5","8.5"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","103","136"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","A+++","A+++"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","2.4","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1"]
["","Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10°","","kW","2.12","2.19"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","659","686"]
["Uwagi","","","","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(1) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent"]
["","","","","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności"]