{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXK-AS / RXK-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXK25AV1BS / RXK25AV1B","FTXK35AV1BS / RXK35AV1B","FTXK50AV1BS / RXK50AV1B","FTXK60AV1BS / RXK60AV1B"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","1.300","1.300","1.630","1.750"]
["","Maks.","","kW","3.000","3.800","6.200","6.500"]
["","Nom.","","kW","2.500 (2)","3.500 (2)","5.480 (2)","6.230 (2)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","12.70","15.90"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","365","537","851","964"]
["","EER","","","3.42 (1)","3.26 (1)","3.22 (1)","3.23 (1)"]
["","COP","","","3.67 (1)","3.76 (1)","3.63 (1)","3.81 (1)"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A","A","A"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","3.300 (2)","3.600 (2)","5.620 (2)","6.400 (2)"]
["","Min.","","kW","1.300","1.300","1.170","1.200"]
["","Maks.","","kW","4.000","4.750","6.600","8.000"]
["Uwagi","","","","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską","(1) - Wartości EER/COP według Eurovent 2012, do użytkowania tylko poza Unią Europejską"]
["","","","","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)","(2) - Wydaj. znam.: (chłodzenie przy temp. 35°/27° i obciążeniu znam., grzanie przy temp. 7°/20° i obciążeniu znam.)"]
["","","","","(3) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(3) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(3) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(3) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)"]
["","","","","(4) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(4) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(4) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(4) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia."]