{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXK-AW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXK25AV1BW","FTXK35AV1BW","FTXK60AV1BW","FTXK50AV1BW"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","40","41","43","40"]
["","","Cicha praca","dBA","21","22","33","32"]
["","","Niski","dBA","29","30","37","35"]
["","Chłodzenie","Cicha praca","dBA","21","22","33","32"]
["","","Bardzo wysoki","dBA","41","42","46","44"]
["","","Niski","dBA","29","30","37","35"]
["","","Wysoki","dBA","40","41","43","40"]
["","","Nom.","dBA","34","34","41","38"]
["","Chłodzenie","Nom.","dBA","34","34","41","38"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","15.90","12.70"]
["Sound power level","Chłodzenie","","dBA","53","54","61","55"]
["","Ogrzewanie","","dBA","53","54","61","55"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","890","890","1,172","1,172"]
["","","Głębokość","mm","210","210","242","242"]
["","","Wysokość","mm","297","297","320","320"]
["Obudowa","Kolor","","","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","9.0","9.0","14.0","14.0"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nazwa","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Napięcie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)"]
["","","","","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia."]