{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B / RXP35M5V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M2V1B","FTXP50M2V1B / RXP50M5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M2V1B","FTXP60M2V1B / RXP60M5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71M2V1B"]
["Jednostka zewnętrzna","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B","RXP50M2V1B","RXP50M5V1B","RXP60M2V1B","RXP60M5V1B","RXP71M5V1B","RXP71M2V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","1.3","1.3","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","","5.0","5.0","6.0","6.0","7.1","7.1"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0","","6.0","6.0","7.0","7.0","7.3","7.3"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","kW","1.30","1.30","","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","","6.0","6.0","7.0","7.0","8.2","8.2"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00","","7.7","7.7","8.0","8.0","9.0","9.0"]
["Efektywność nominalna","Rocz. zużycie ener.","","kWh","249","326","","693","693","912","912","1,345","1,345"]
["","COP","","","4.77","4.36","","3.80","3.80","3.63","3.63","3.19","3.19"]
["","EER","","","4.02","3.83","","3.61","3.61","3.29","3.29","2.64","2.64"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(3) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","","3.50"]
["","Maks.","","kW","","","4.0"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","kW","","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","","4.00"]
["","Maks.","","kW","","","4.80"]
["Wydaj. znam.","EER","","","","","3.49"]
["","COP","","","","","4.02"]
["Efektywność nominalna","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","","A"]
["","","Ogrzewanie","","","","A"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A++"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","3.50"]
["","SEER","","","","","6.62"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","186"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A++"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","2.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.64"]
["","Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10°","","kW","","","2.33"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","845"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","A+++ ~ D"]