{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Maks.","","kW","6.0","7.0"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Maks.","","kW","7.7","8.0"]
["Efektywność nominalna","Annual energy consumption","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","A","A"]
["","","Ogrzewanie","","A","A"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["Wydajność chłodnicza","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Maks.","","kW","","","7.3"]
["Wydajność grzewcza","Min.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Maks.","","kW","","","9.0"]
["Wydaj. znam.","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Rocz. zużycie ener.","","kWh","","","1345"]
["Efektywność nominalna","Dyrektywa na temat oznaczeń zużycia energii (klas energetycznych)","Chłodzenie","","","","D"]
["","","Ogrzewanie","","","","D"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A++"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","401"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","","","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Pdh Wydajność grzewcza w temp. -10°","","kW","","","4.24"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","2166"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","A+++ ~ D"]