{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUA-A / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUA100AVEB9 / FUA100AVEB9 / RZA200D7Y1B","FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / FUA71AVEB9 / RZA200D7Y1B","FUA125AVEB9 / FUA125AVEB9 / RZA250D7Y1B (Archived)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","7.01","7.39"]
["","ηs,c","","%","278","292"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","1,625","1,543"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","19.0","19.0"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","11.2","11.2"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.15"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","3,825","3,779"]
["","ηs,h","","%","161","163"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","","22.0 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","","24.0 (2)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Wydajność","Pdesign","kW","","","22.0"]
["","SEER","","","","","6.10"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","2163"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","","","12.1"]
["","SCOP/A","","","","","4.10"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","","4132"]