{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Niski","dBA","35","39","40"]
["","Chłodzenie","Niski","dBA","35","39","40"]
["","","Wysoki","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Instrukcja obsługi","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Deklaracja zgodności","","","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności"]
["","Przewód spustowy","","","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy"]
["","Zacisk metalowy","","","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka"]
["","Zaciski","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["","zacisk z podkładką","","","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką","zacisk z podkładką"]
["","izolacja złączy i materiał uszczelniający","","","izolacja złączy i materiał uszczelniający","izolacja złączy i materiał uszczelniający","izolacja złączy i materiał uszczelniający"]
["","Kolanko","","","Kolanko","Kolanko","Kolanko"]
["","Wzór instalacji","","","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji"]
["","materiał unieruchamiający","","","materiał unieruchamiający","materiał unieruchamiający","materiał unieruchamiający"]
["","łukowa kształtka rurowa","","","łukowa kształtka rurowa","łukowa kształtka rurowa","łukowa kształtka rurowa"]
["","Śruby","","","Śruby","Śruby","Śruby"]
["","włóknina","","","włóknina","włóknina","włóknina"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Spust","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Chłodzenie","","dBA","59","64","65"]
["","Ogrzewanie","","dBA","59","64","65"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","950","950","950"]
["","","Głębokość","mm","950","950","950"]
["","","Wysokość","mm","198","198","198"]
["Obudowa","Materiał","","","Żywica","Żywica","Żywica"]
["","Kolor","","","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","25","26","26"]
["Wysokość spustu","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nazwa","","","VE","VE","VE"]
["","Napięcie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]