{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B","FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7V1B"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","","6.80 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","SEER","","","","5.83","5.52","5.63"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","408","1,314","1,428"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","","6.80","12.1","13.4"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A+"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Wydajność","Pdesign","kW","","4.50","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.04","3.64","3.81"]
["","Klasa efektywności energetycznej","","","","A+"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","","1,559","2,308","2,866"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","","7.50 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","kW","9.5","","","","13.4"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","kW","10.8","","","","15.5"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Klasa efektywności energetycznej","","","A+"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","9.5","","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","","7.71"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","581","","","","1043"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","Klasa efektywności energetycznej","","","A"]
["","Wydajność","Pdesign","kW","6","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","","4.43"]
["","Roczne zużycie energii","","kWh/rok","2193","","","","2467"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy","(3) - Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy"]
["","","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]
["Zakres efektywności energetycznej","","","","","","","","A+++ ~ D"]