{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5FV1B","FWF03B5FV1B","FWF04B5FV1B","FWF05B5FV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","26.0","27.0","27.0","32.0"]
["","Wysoki","","","dBA","31.0","33.0","42.0","47.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1"]
["","Zacisk przewodu spustowego","","","","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","4","4","4","4"]
["","Przewodnik po instalacji","","","","1","1","1","1"]
["","Pierścień O-ring","","","","4","4","4","4"]
["","Izolacja","","","","8","8","8","8"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","36.0","38.0","41.0","44.0"]
["","Wysoki","","","dBA","44.0","46.0","52.0","57.0"]
["Przepływ wody","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","9","5","9","13"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","6","16","26","38"]
["Połączenia instalacji","Spust","","Śr. zew.","mm","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)"]
["","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.074","0.074","0.094","0.121"]
["","Niska","","","kW","0.060","0.055","0.055","0.066"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Ogrzewanie","","Maks.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","Chłodzenie","","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","575","575","575","575"]
["","","","Głębokość","mm","575","575","575","575"]
["","","","Wysokość","mm","285 (4)","285 (4)","285 (4)","285 (4)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","20","20","20","20"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","318","300","300","390"]
["","","","Wysoki","m³/h","468","438","618","822"]
["Wydajność chłodnicza (standardowe warunki)","Wydajność całkowita, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","1.3 (1)","1.6 (1)","1.6 (1)","2.6 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","1.8 (1)","2.9 (1)","3.8 (1)","4.6 (1)"]
["","Użyteczna wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","1.0 (1)","1.0 (1)","1.0 (1)","1.6 (1)"]
["","","","Wysoka","kW","1.5 (1)","1.8 (1)","2.5 (1)","3.2 (1)"]
["Wydajność grzewcza (standardowe warunki)","Wydajność, inst. 4-przewod.","","Niska","kW","2.4 (3)","2.6 (3)","2.6 (3)","3.2 (3)"]
["","","","Wysoka","kW","3.3 (3)","3.6 (3)","4.7 (3)","5.7 (3)"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą"]
["","","","","","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę"]