{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":13,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5TV1B","FWF02B7TV1B","FWF03B5TV1B","FWF03B7TV1B","FWF04B7TV1B","FWF04B5TV1B","FWF05B7TV1B","FWF05B5TV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Bardzo wysoki","","","dBA","","31","","31","40","","45"]
["","Niski","","","dBA","26.0","26","26.0","26","26","26.0","30","30.0"]
["","Wysoki","","","dBA","31.0","27","31.0","27","33","40.0","39","45.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","Instrukcja obsługi i instalacji","1","Instrukcja obsługi i instalacji","Instrukcja obsługi i instalacji","1","Instrukcja obsługi i instalacji","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","Przewód spustowy","1","Przewód spustowy","Przewód spustowy","1","Przewód spustowy","1"]
["","Zacisk przewodu spustowego","","","","1","Zacisk przewodu spustowego","1","Zacisk przewodu spustowego","Zacisk przewodu spustowego","1","Zacisk przewodu spustowego","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","Podkładka do wspornika wieszaka","8","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","8","Podkładka do wspornika wieszaka","8"]
["","Śruby","","","","4","Śruby","4","Śruby","Śruby","4","Śruby","4"]
["","Przewodnik po instalacji","","","","1","Przewodnik po instalacji","1","Przewodnik po instalacji","Przewodnik po instalacji","1","Przewodnik po instalacji","1"]
["","Pierścień O-ring","","","","2","Pierścień O-ring","2","Pierścień O-ring","Pierścień O-ring","2","Pierścień O-ring","2"]
["","Izolacja","","","","6","Izolacja","6","Izolacja","Izolacja","6","Izolacja","6"]
["Syst. kontroli","Pilot przewodowy","","","","","BRC315D7","","BRC315D7","BRC315D7","","BRC315D7"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531","BRC7E530, BRC7E531","","BRC7E530, BRC7E531"]
["Całkowity poziom ciśnienia akustycznego","Niski","","","dBA","36.0","","38.0","","","38.0","","42.0"]
["","Wysoki","","","dBA","44.0","","44.0","","","50.0","","55.0"]
["Przepływ wody","Spadek ciśnienia wody","Ogrzewanie","Wysoki","kPa","7","","18","","","30","","43"]
["","","Chłodzenie","Wysoki","kPa","5","","17","","","29","","40"]
["Połączenia instalacji rurowej","Spust","","Śr. zew.","mm","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)","VP20 (Średnica zewnętrzna 26, Średnica wewnętrzna 20)"]
["","Woda","","Wlot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["","","","Wylot","","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)","3/4\" BSP (gwint żeński)"]
["Power input","Wysoka","","","kW","0.074","","0.074","","","0.090","","0.118"]
["","Niska","","","kW","0.060","","0.060","","","0.055","","0.062"]
["Dopuszczalna temperatura wody","Ogrzewanie","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)","","50 (5)"]
["","","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)","","5 (5)"]
["","Chłodzenie","","Min.","°C","5 (5)","","5 (5)","","","5 (5)","","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","50 (5)","","50 (5)","","","50 (5)","","50 (5)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Głębokość","mm","575","575","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Wysokość","mm","285 (4)","285","285 (4)","285","285","285 (4)","285","285 (4)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","","Niski","m³/h","300","318","318","318","318","318","420","420"]
["","","","Wysoki","m³/h","456","468","468","468","660","660","876","876"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C","(1) - Chłodzenie: powietrze 27°CDB, 19°CWB; temperatura wody na wlocie 7°C; temperatura wody na wylocie 12°C"]
["","","","","","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C","(2) - Ogrzewanie: 2 rurowe: powietrze 20°C DB; woda na wlocie 50°C","(2) - Ogrzewanie: 2-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 45°C; woda na wylocie 40°C"]
["","","","","","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(3) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C","(3) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","(3) - Ogrzewanie: 4-rurowe: powietrze 20°CDB, 15°CWB; woda na wlocie 65°C; woda na wylocie 55°C"]
["","","","","","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą","(4) - Wysokość obejmuje skrzynkę rozdzielczą"]
["","","","","","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","","","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę","","(5) - Nie wprowadzać do jednostki wody o temperaturze niższej od 5°C albo wyższej od 50°/70°C, gdyż może to uszkodzić jednostkę"]