{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiał uszczelniający (elastyczny przewód spustowy)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Zacisk metalowy na przewodzie spustowym","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolacja mocowania","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiał uszczelniający","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Zaciski","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Wymagana przestrzeń międzystropowa >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Głębokość","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Wysokość","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Obudowa","Materiał","","","","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana"]
["","Colour","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Wysokość spustu","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)"]
["","","","","","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(9) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(10) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]