{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Wymagana przestrzeń międzystropowa >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny","Odłączalny/zmywalny"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Głębokość","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Wysokość","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Obudowa","Materiał","","","","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana","Stal galwanizowana"]
["","Kolor","","","","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)","Nie pokryta (galwanizowana)"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Wysokość spustu","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(4) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)","(5) - Ciśnienie statyczne zewnętrzne można ustawić za pomocą zdalnego sterownika (z standardowego do wysokiego, patrz instrukcja montażu)"]
["","","","","","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(6) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(7) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(10) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(11) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(12) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A","(13) - Najbliższy niższy standardowy bezpiecznik minimum 15A"]