{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Szerokość","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Głębokość","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Spust","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panel dekoracyjny","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Ciężar","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Panel dekoracyjny 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Ciężar","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Panel dekoracyjny 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Ciężar","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Standardowe akcesoria","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","","","","","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB","(2) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrznej 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(3) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","","","","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","","","","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(8) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(8) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","","","","","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(9) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: czysto biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140E2W1W: czysto biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140E2W1B: czarny panel standardowy z czarnymi żaluzjami.","(10) - BYCQ140E2W1: czysto biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140E2W1W: czysto biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140E2W1B: czarny panel standardowy z czarnymi żaluzjami.","(10) - BYCQ140E2W1: czysto biały panel standardowy z szarymi żaluzjami; BYCQ140E2W1W: czysto biały panel standardowy z białymi żaluzjami; BYCQ140E2W1B: czarny panel standardowy z czarnymi żaluzjami."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W jest zaopatrzona w białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140E2W1W w środowiskach narażonych na gromadzenia się kurzu.","(11) - BYCQ140E2W1W jest zaopatrzona w białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140E2W1W w środowiskach narażonych na gromadzenia się kurzu.","(11) - BYCQ140E2W1W jest zaopatrzona w białą izolację. Należy pamiętać, że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowanie panelu dekoracyjnego BYCQ140E2W1W w środowiskach narażonych na gromadzenia się kurzu."]
["","","","","","","","","","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]