{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHA32AVEB","FXHA32AVEB8","FXHA50AVEB8","FXHA50AVEB","FXHA63AVEB8","FXHA63AVEB","FXHA100AVEB8","FXHA100AVEB"]
["Wydajność chłodnicza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","3.6","3.6","5.6","5.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","4.0","4.0","6.3","6.3","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.033","0.033","0.037","0.037","0.051","0.051","0.086","0.086"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.033","0.033","0.037","0.037","0.051","0.051","0.086","0.086"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["","","","Szerokość","mm","960","960","1270","1270","1270","1270","1590","1590"]
["","","","Głębokość","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","28","28","36","36","36","36","43","43"]
["Obudowa","Kolor","","","","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały"]
["","Materiał","","","","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","12.5","12.5","16.0","16.0","17.5","17.5","27.0","27.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","10.0","10.0","12.5","12.5","13.0","13.0","19.0","19.0"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","54.0","54.0","54.0","54.0","55.0","55.0","62.0","62.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","36.0","36.0","36.5","36.5","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","34.0","34.0","34.5","34.5","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","31.0","31.0","33.0","33.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","36.0","36.0","36.5","36.5","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","34.0","34.0","34.5","34.5","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","31.0","31.0","33.0","33.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6.4","6.35","6.35","6.4","6.35","6.4","9.52","9.5"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.5","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Spust","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Standardowe akcesoria","Rura izolacji cieplnej","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","przepust z materiału żywicznego","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","uchwyt okablowania","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Opaska zaciskowa przewodu elastycznego","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiał obejmy przewodów elektrycznych","","","","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Śruby","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiał uszczelniający","","","","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Podkładka","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temp. wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Standardowe akcesoria","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","","1","1","","1","","1"]
["","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","","1","1","","1","","1"]
["","Wzorzec papierowy do instalacji","","","","","1","1","","1","","1"]