{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":19,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Pobór mocy — 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.049 (1)","0.049 (1)","0.053 (1)","0.151 (1)","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.037 (2)","0.037 (2)","0.041 (2)","0.139 (2)","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["","","","Szerokość","mm","550","550","550","700","1000","1000","1000","1000","1000","1000","1400","1400","1400","1400"]
["","","","Głębokość","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Obudowa","Kolor","","","","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana","Nie powlekana"]
["","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Wymagana przestrzeń międzystropowa >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Wentylator","Natężenie przepływu powietrza - 50Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","9.0","9.0","9.5","16.0","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.5","6.5","7.0","11.0","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Wysoka","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Spręż dyspozycyjny - 60Hz","","Wysoka","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Poziom mocy akustycznej-=-Chłodzenie-=-Wysoka prędkość wentylatora-=-dBA","dBA","56","56","57","65","61.0","61","64","64.0","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42","42.0","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","31","31","32.0","37","39.0","39","40","40.0","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38","38.0","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","Ogrzewanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","33","33","34","39","41.0","41","42","42.0","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","31","31","32","37","39.0","39","40","40.0","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","29","29","30","35","37.0","37","38","38.0","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Spust","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panel dekoracyjny","Model","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Kolor","","","","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)","Biały (10Y9/0,5)"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Szerokość","mm","650","650","650","800","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1500","1500","1500","1500"]
["","","","Głębokość","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","Ciężar","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Wysokość spustu","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtr powietrza","Typ","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.","","(3) - Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej."]
["","","","","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu.","","(4) - Wartości ciśnienia akustycznego są podane dla jednostki zainstalowanej z zasysaniem od tyłu."]
["","","","","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","(7) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","","","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika.","","(8) - Zamiast bezpiecznika należy użyć wyłącznika."]