{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVMB (Preliminary)","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVMB (Preliminary)","FXUA100AVEB"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","5.6","5.6","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["","Nom.","","","kW","","5.6","","8.0","","11.2"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","6.3","6.3","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["","Nom.","","","kW","","6.3","","9.0","","12.5"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.050","0.029","0.090","0.055","0.200","0.117"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","","0.029","","0.055","","0.117"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","198","198","198","198","198","198"]
["","","","Szerokość","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Głębokość","mm","950","950","950","950","950","950"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","26","27","26","27","27","28"]
["Obudowa","Kolor","","","","","Świeży biały","","Świeży biały","","Świeży biały"]
["","Materiał","","","","Żywica","Żywica","Żywica","Żywica","Żywica","Żywica"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Cooling","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","17","17.0","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","13","13.0","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","55","55.0","58","58.0","65","65.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Typ","","","Połączenie rozszerzające","","Połączenie rozszerzające","","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","6.35","6.4","6.35","6.4","9.52","9.5"]
["","Gaz","","Typ","","","Połączenie rozszerzające","","Połączenie rozszerzające","","Połączenie rozszerzające"]
["","","","Śr. zewn.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.9","15.9"]
["","Spust","","","","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20"]
["Filtr powietrza","Type","","","","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna odporna na pleśń","Siatka żywiczna"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","6","16","6","16","6"]
["Uwagi","","","","","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Standardowe akcesoria","Rura izolacji cieplnej","","","","","3","","3","","3"]
["","Materiał uszczelniający","","","","","4","","4","","4"]
["","Materiał obejmy przewodów elektrycznych","","","","","10","","10","","10"]
["","Przewód spustowy","","","","","1","","1","","1"]
["","Opaska zaciskowa przewodu elastycznego","","","","","1","","1","","1"]
["","Złącze spustowe","","","","","1","","1","","1"]
["","Płyta mocująca z podkładką","","","","","1","","1","","1"]
["","Pomocnicza przedłużka rurowa","","","","","1","","1","","1"]
["","włóknina","","","","","1","","1","","1"]
["","Śruby","","","","","5","","5","","5"]
["","Podkładka","","","","","8","","8","","8"]
["Uwagi","","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m.","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperatura wewnętrzna: 27°CDB, 19°CWB, temp. zewn.: 35°CDB, równoważna dług. rur: 5 m, różnica poziomów: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.","","(2) - Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równorzędnej instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","","(3) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","","(4) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","","(5) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","","(6) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]