{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Chłodzenie","","Niska prędkość wentylatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Średnia szybkość wentylatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Zacisk metalowy na przewodzie spustowym","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Śruby","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolacja mocowania","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Podkładka uszczelniająca","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Zaciski","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Grzanie","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Wydajność chłodnicza","Całkowita wydajność","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające"]
["","Spust","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Panel dekoracyjny 4","Wymiary","","Głębokość","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Szerokość","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Wysokość","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B3W1, Patrz Uwaga 2"]
["","Kolor","","","","BIAŁY (RAL9010)","BIAŁY (RAL9010)","BIAŁY (RAL9010)","BIAŁY (RAL9010)","BIAŁY (RAL9010)","BIAŁY (RAL9010)"]
["","Ciężar","","","kg__","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Wysoka prędkość wentylatora","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Air filter","Type","","","","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna","Siatka żywiczna"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Głębokość","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Wysokość","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Casing","Material","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg__","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Panel dekoracyjny 2","Ciężar","","","kg__","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Wymiary","","Głębokość","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Szerokość","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Wysokość","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Kolor","","","","SREBRNY","SREBRNY","SREBRNY","SREBRNY","SREBRNY","SREBRNY"]
["Panel dekoracyjny 3","Wymiary","","Głębokość","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Wysokość","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Szerokość","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Kolor","","","","Biały (RAL9010)","Biały (RAL9010)","Biały (RAL9010)","Biały (RAL9010)","Biały (RAL9010)","Biały (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2","BYFQ60B2W1, Patrz Uwaga 2"]
["","Ciężar","","","kg__","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Chłodzenie","Wysoka prędkość wentylatora","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Niska prędkość wentylatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Panel dekoracyjny","Ciężar","","","kg__","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Wymiary","","Wysokość","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Głębokość","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Szerokość","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Kolor","","","","Biały (N9.5)","Biały (N9.5)","Biały (N9.5)","Biały (N9.5)","Biały (N9.5)","Biały (N9.5)"]
["Wydajność grzewcza","Wydajność całkowita","","Wysoka prędkość wentylatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nazwa","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych.","(1) - Wartości obowiązują dla ustawień fabrycznych."]
["","","","","","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)","(2) - Do przyłączenia standardowego panelu konieczne jest użycie opcji ERPS23 (wiązka przewodów do konwersji)"]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego","(5) - Wymiary nie obejmują modułu sterującego"]
["","","","","","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku.","(6) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika","(10) - Użyć przerywacza obwodu zamiast bezpiecznika"]
["","","","","","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA","(11) - Wybrać wielkość przewodu w oparciu o wyższą wartość MCA"]
["","","","","","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(12) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]