{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXY-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","HXY080A8V1BF","HXY125A8V1BF","HXY080A8V1B (Archived)","HXY125A8V1B (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","dBA","31 (4)","31 (4)","31 (4)","31 (4)"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","480","480","480","480"]
["","","Głębokość","mm","344","344","344","344"]
["","","Wysokość","mm","890","890","890","890"]
["Obudowa","Materiał","","","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną","Arkusz metalowy z powłoką wstępną"]
["","Kolor","","","Biały","Biały","Biały","Biały"]
["PED","Kategoria","","","Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia","Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia","Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia","Art3§3:, Określenie wartości granicznych dla prądów harm. wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publ. sieci niskiego napięcia"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Złącza przewodów","Do połączenia z interfejsem użytkownika","Quantity","","2","2","2","2"]
["Power supply","liczba faz","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Prąd","Recommended fuses","","A","6~16","6~16","6~16","6~16"]
["Uwagi","","","","(1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)","(1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)","(1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)","(1) - Temp. 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)"]
["","","","","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(2) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","(3) - Ustawianie przełącznika przepływu","(3) - Ustawianie przełącznika przepływu","(3) - Ustawianie przełącznika przepływu","(3) - Ustawianie przełącznika przepływu"]
["","","","","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych."]
["","","","","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(5) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]