{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":16,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CM3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0360CM3","JEHSCU0800CM3","JEHSCU1000CM3","JEHSCU0200CM3","JEHSCU0250CM3","JEHSCU0300CM3","JEHSCU0350CM3","JEHSCU0400CM3","JEHSCU0500CM3","JEHSCU0600CM3","JEHSCU0680CM3"]
["Wydajność chłodnicza","Średnia temp.","R-134a","Nom","kW","3.80","8.21","10.75","2.24","","","3.48","4.37"]
["","","R-407F","Nom","kW","5.73","12.90","","3.33","3.94","4.58","","6.75","8.18","9.59"]
["Roczne zużycie energii elektrycznej Q","R-134a","","Te -10°C","kWh/rok","","16,256.53","19,586.43"]
["Parametry przy pełnym obciążeniu i temp. otoczenia 43°C","R-134a","Te -10°C","Pobór mocy (D3)","kW","","4.56","5.92","","","","2.02"]
["","","","Deklarowana wartość wspłcz. COP (COP3)","","","1.59","1.60","","","","1.52"]
["","","","Wydajność chłodnicza (P3)","kW","","7.26","9.46","","","","3.06"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","112","204","226","69.7","71.7","73.7","73.7","119","123","125","126"]
["Czynnik chłodniczy","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","","","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","","R-134a","R-134a"]
["Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej SEPR","R-134a","","Te -10°C","","","3.10","3.37"]
["Parametry przy pełnym obciążeniu i temp. otoczenia 32°C (punkt A)","R-134a","Te -10°C","Nominalna wartość wspłcz. COP (COPA)","","2.36","2.20","2.21","2.18","","","2.08","2.36"]
["","","","Nominalna wydajność chłodnicza (PA)","kW","3.80","8.21","10.75","2.24","","","3.48","4.37"]
["","","","Nominalny pobór mocy (DA)","kW","1.61","3.74","4.86","1.02","","","1.68","1.85"]
["Power input","Średnia temp.","R-407F","Nom","kW","2.91","6.13","","1.78","2.16","2.70","","3.21","4.36","5.03"]
["","","R-134a","Nom","kW","1.61","3.74","4.86","1.02","","","1.68","1.85"]
["COP","Medium temperature","","R-134a","","2.36","2.20","2.21","2.18","","","2.08","2.36"]
["","","","R-407F","","1.97","2.10","","1.88","1.83","1.69","","2.10","1.88","1.91"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","1,353","1,348","1,348","1,101","1,101","1,101","1,101","1,353","1,353","1,353","1,353"]
["","","","Głębokość","mm","575","612","612","444","444","444","444","575","575","575","575"]
["","","","Wysokość","mm","872","1,727","1,727","662","662","662","662","872","872","872","872"]
["Obudowa","Kolor","","","","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary","Jasno-szary"]
["Wentylator","Typ","","","","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy","Osiowy"]
["Power supply","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Uwagi","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Odnieś się do panujących warunków: Temperatura otoczenia na zewnątrz = 32°C, temperatura parowania = -10°C i przegrzanie 10K (średnia temperatura aplikacji)","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C"]
["","","","","","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego mierzony jest na 10m w komorze bezechowej"]
["","","","","","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych","(3) - Jego działanie zależy od fluorowanych gazów cieplarnianych"]
["","","","","","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H","(4) - Publikowane dane w oparciu o stan - Temperatura gazu powrotnego 20°C, oprócz R-407H"]
["","","","","","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H","(5) - Publikowane dane w oparciu o stan - SH10K dla R-407H"]