{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN8A7Y1B","LREN12A7Y1B","LREN10A7Y1B"]
["Wydajność chłodnicza","Niskotemperaturowe","","kW","kW","11.2 (3)","15.5 (3)","13.5 (3)"]
["","Średnia temp.","","kW","kW","19.8 (4)","26.3 (4)","23.1 (4)"]
["Power input","Niskotemperaturowe","","Nom.","kW","11.6 (3)","16.9 (3)","14.1 (3)"]
["","Średnia temp.","","Nom.","kW","10.7 (4)","15.5 (4)","13.2 (4)"]
["COP","Low temperature","","Nom.","","0.97 (3)","0.92 (3)","0.96 (3)"]
["","Medium temperature","","Nom.","","1.86 (4)","1.69 (4)","1.75 (4)"]
["Obudowa","Kolor","","","","Kość słoniowa","Kość słoniowa","Kość słoniowa"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Szerokość","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Głębokość","mm","765","765","765"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","547","547","547"]
["Wentylator","Typ","","","","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy","Wentylator śmigłowy"]
["","Ilość","","","","3","3","3"]
["","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","m³/min","285 (6)","315 (6)","285 (6)"]
["Fan motor","Moc wy.","","","W","750","750","750"]
["","Napęd","","","","Napęd bezpośredni","Napęd bezpośredni","Napęd bezpośredni"]
["Wymiennik ciepła","Typ","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Dopełnienie","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1","1","1"]
["","Deklaracja zgodności","","","","1","1","1"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","1","1","1"]
["","Pomocniczy zestaw instalacji","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","liczba faz","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 3 kW (dla pracy w średnich temperaturach)","(1) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 3 kW (dla pracy w średnich temperaturach)","(1) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 3 kW (dla pracy w średnich temperaturach)"]
["","","","","","(2) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 2 KW (dla pracy w niskich temperaturach)","(2) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 2 KW (dla pracy w niskich temperaturach)","(2) - Minimalne obciążenie każdej pojedynczej chłodniczej jednostki wewnętrznej: 2 KW (dla pracy w niskich temperaturach)"]
["","","","","","(3) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -35°C (aplikacja niskotemperaturowa), temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K.","(3) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -35°C (aplikacja niskotemperaturowa), temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K.","(3) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -35°C (aplikacja niskotemperaturowa), temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K."]
["","","","","","(4) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -10°C MT, temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K","(4) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -10°C MT, temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K","(4) - Warunki znamionowe: temperatura nasycenia równoważna ciśnieniu na ssaniu: -10°C MT, temperatura zewnętrzna 32°C, ssanie SH 10K"]
["","","","","","(5) - Każda sprężarka wyposażona jest w 1 zasobnik o pojemności 0,909 litra.","(5) - Każda sprężarka wyposażona jest w 1 zasobnik o pojemności 0,909 litra.","(5) - Każda sprężarka wyposażona jest w 1 zasobnik o pojemności 0,909 litra."]
["","","","","","(6) - Całkowite natężenie przepływu powietrza jednostki zewnętrznej","(6) - Całkowite natężenie przepływu powietrza jednostki zewnętrznej","(6) - Całkowite natężenie przepływu powietrza jednostki zewnętrznej"]
["","","","","","(7) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(7) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości","(7) - To urządzenie nie jest wstępnie załadowane fabrycznie. Minimalna wielkość resztkowego ładunku jest związana z fabryczną kontrolą jakości"]
["","","","","","(8) - Sprężarka 1","(8) - Sprężarka 1","(8) - Sprężarka 1"]
["","","","","","(9) - Sprężarka 2","(9) - Sprężarka 2","(9) - Sprężarka 2"]
["","","","","","(10) - Sprężarka 3","(10) - Sprężarka 3","(10) - Sprężarka 3"]
["","","","","","(11) - Ładunek fabryczny jednostki","(11) - Ładunek fabryczny jednostki","(11) - Ładunek fabryczny jednostki"]
["","","","","","(12) - Dane dotyczące ciśnienia akustycznego: zmierzone w odległości 1 m od przedniej części jednostki, na wysokości 1,5 m. Nominalne warunki pracy - Średnia temperatura odparowania  (MT)","(12) - Dane dotyczące ciśnienia akustycznego: zmierzone w odległości 1 m od przedniej części jednostki, na wysokości 1,5 m. Nominalne warunki pracy - Średnia temperatura odparowania  (MT)","(12) - Dane dotyczące ciśnienia akustycznego: zmierzone w odległości 1 m od przedniej części jednostki, na wysokości 1,5 m. Nominalne warunki pracy - Średnia temperatura odparowania  (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Sprężarka 1: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 2: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Sprężarka 1: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 2: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Sprężarka 1: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 2: 2Y190CPCY1P#C; Sprężarka 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Tylko K65 (lub jego odpowiednik) z D.P. Ciśnienie 90 barów jest dopuszczalne w przypadku orurowania chłodniczego.","(16) - Tylko K65 (lub jego odpowiednik) z D.P. Ciśnienie 90 barów jest dopuszczalne w przypadku orurowania chłodniczego.","(16) - Tylko K65 (lub jego odpowiednik) z D.P. Ciśnienie 90 barów jest dopuszczalne w przypadku orurowania chłodniczego."]
["","","","","","(17) - Wszystkie specyfikacje LRNUN5A7Y1 można znaleźć na odpowiednim rysunku MDM","(17) - Wszystkie specyfikacje LRNUN5A7Y1 można znaleźć na odpowiednim rysunku MDM","(17) - Wszystkie specyfikacje LRNUN5A7Y1 można znaleźć na odpowiednim rysunku MDM"]