{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5T7V1B","RDXYQ8T7V1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","","54.0 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","","1"]
["","Przewód spustowy","","","","1"]
["","Śruby","","","","1"]
["","Wiązania","","","","1"]
["","Opaska zaciskowa przewodu elastycznego","","","","1"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","","103"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A"]
["Piping connections","Spust","Śr. zew.","mm","","32"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","Nom.","dBA","","81.0 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","","1,456"]
["","","Głębokość","mm","","1,044"]
["","","Wysokość","mm","","397"]
["","Przewody","Wysokość","mm","","298"]
["","","Szerokość","mm","","1,196"]
["Power supply","Phase","","","","1N~"]
["","Nazwa","","","","V1"]
["","Częstotliwość","","Hz","","50"]
["","Napięcie","","V","","220-240"]
["Uwagi","","","","(1) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(2) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(3) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","(5) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","(6) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","(7) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(18) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(19) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["Wymiary","Jednostka","Wysokość","mm","397"]
["","","Szerokość","mm","1456"]
["","","Głębokość","mm","1044"]
["","Przewody","Wysokość","mm","298"]
["","","Szerokość","mm","1196"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","97"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","Nom.","dBA","77.0 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","47.0 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Hose band","","","1"]
["","Drain hose","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","1"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","Hz","50"]