{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-TA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5TAV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","Nom.","dBA","54 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja obsługi i instalacji","","","1"]
["","Przewód spustowy","","","1"]
["","Śruby","","","1"]
["","Wiązania","","","1"]
["","Opaska zaciskowa przewodu elastycznego","","","1"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","103"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","R-410A"]
["Połączenia instalacji","Spust","Śr. zew.","mm","32"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","81 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","1,456"]
["","","Głębokość","mm","1,044"]
["","","Wysokość","mm","397"]
["","Przewody","Wysokość","mm","298"]
["","","Szerokość","mm","1,196"]
["Power supply","liczba faz","","","1N~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50"]
["","Nazwa","","","V1"]
["","Napięcie","","V","220-240"]
["Uwagi","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard."]
["","","","","(2) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności"]
["","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewn. zależy od typu jednostki wewn. (VRV, jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Poziom mocy akustycznej to warto absolutna oznaczająca moc wytwarzaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku. Nominalne natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny (ESP) 60 Pa."]
["","","","","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","(7) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","(8) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","(9) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]