{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":69,"n_cols":7,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RQEQ-P3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RQEQ140PY13","RQEQ180PY13","RQEQ212PY13"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Instrukcja obsługi","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Zaciski","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","","Min.","°CDB","-5","-5","-5"]
["","Grzanie","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek B (30°C - 27/19)","Pdc","kW","10.3","13.3","14.7"]
["","","EERd","","4.40","3.86","3.63"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","Pdc","kW","5.01","4.94","4.95"]
["","","EERd","","9.29","9.54","9.64"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","EERd","","2.54","2.22","1.74"]
["","","Pdc","kW","14.0","18.0","20.0"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","EERd","","7.31","6.89","6.57"]
["","","Pdc","kW","6.63","8.53","9.47"]
["Sprężarka","Typ","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","175","175","179"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","TCO2Eq","21.5","22.1","23.4"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","kg","10.3","10.6","11.2"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","kW","14.0","18.0","20.0"]
["","Nom.","","kW","14.0 (1)","18.0 (1)","21.2 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","15.9","19.1","19.1"]
["","","Typ","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Wylot gazu","Śr. zew.","mm","12.7","15.9","15.9"]
["","","Typ","","Połączenie lutowane twarde","Połączenie lutowane twarde","Połączenie lutowane twarde"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","COPd (deklarowana wartość COP)","","1.92","1.84","1.64"]
["","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.5","10.6","11.9"]
["","Warunek D (12°C)","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.18","4.40","4.44"]
["","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.43","6.82","6.88"]
["","Warunek B (2°C)","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.42","3.56","3.92"]
["","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","4.58","5.72","6.41"]
["","Warunek C (7°C)","COPd (deklarowana wartość COP)","","4.84","5.26","5.40"]
["","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","3.29","3.68","4.12"]
["","Warunek A (-7°C)","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.20","2.22","2.20"]
["","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.52","9.40","10.5"]
["","TBivalent","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","8.5","10.6","11.9"]
["","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","-10","-10"]
["","","COPd (deklarowana wartość COP)","","1.92","1.84","1.64"]
["Sound power level","Chłodzenie","Nom.","dBA","79","83","87"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","635","635","635"]
["","","Głębokość","mm","765","765","765"]
["","","Wysokość","mm","1,680","1,680","1,680"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","kW","16.0","20.0","22.4"]
["","Nom.","","kW","16.0 (2)","20.0 (2)","22.4 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50","50","50"]
["","Nazwa","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Napięcie","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego.","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego.","(3) - Wartości dźwięku są mierzone w komorze bezechowej. Robocze poziomy natężenia dźwięku zazwyczaj są wyższe niż ta wartość w zależności od warunków roboczych, odbijanego dźwięku i hałasu peryferyjnego."]
["","","","","(4) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(4) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(4) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","(5) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(5) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(5) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","(6) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki","(6) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki","(6) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki"]
["","","","","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(7) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(8) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","(9) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA","(9) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA","(9) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o większą wartość MCA lub TOCA"]
["","","","","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(11) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]