{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXK-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXK25AV1B","RXK35AV1B","RXK60AV1B","RXK50AV1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","45","46","51"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","45","46","51"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","1.5","2.1","3.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","","kg","0.74","1.00","1.45"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sprężarka","Typ","","","","Hermetyczny, typ „swing”","Hermetyczny, typ „swing”","Hermetyczny, typ „swing”"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","658","658","855"]
["","","","Głębokość","mm","289","289","328"]
["","","","Wysokość","mm","550","550","753"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","24","26","44"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)","(1) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i wyniki wskazują, że spełniają wymagania normy ISO 5151 (jednostki niekanałowe) lub ISO 13253 (jednostki kanałowe)"]
["","","","","","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(2) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia."]
["","","","","","(3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(3) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","","","628"]
["","","","Szerokość","mm","","","","855"]
["","","","Głębokość","mm","","","","328"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","","","37"]
["Sprężarka","Typ","","","","","","","Hermetyczny, typ „swing”"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","","","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","46"]
["","Grzanie","Temp. otoczenia","Min.","°CWB","","","","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","","","","18"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","","51"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","","","","51"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","","","","R-410A"]
["","Ilość","","","kg","","","","1.25"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","","","","2.6"]
["","GWP","","","","","","","2087.5"]
["Połączenia instalacji","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","","","","30"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","","","","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","","","50"]
["","Napięcie","","","V","","","","220-240"]