{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":138,"n_cols":29,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8T7Y1B","RYYQ10T7Y1B (Archived)","RYYQ12T7Y1B (Archived)","RYYQ14T7Y1B (Archived)","RYYQ16T7Y1B (Archived)","RYYQ18T7Y1B (Archived)","RYYQ20T7Y1B (Archived)","RYYQ22T7Y1B (Archived)","RYYQ24T7Y1B (Archived)","RYYQ26T7Y1B (Archived)","RYYQ28T7Y1B (Archived)","RYYQ30T7Y1B (Archived)","RYYQ32T7Y1B (Archived)","RYYQ34T7Y1B (Archived)","RYYQ36T7Y1B (Archived)","RYYQ38T7Y1B (Archived)","RYYQ40T7Y1B (Archived)","RYYQ42T7Y1B (Archived)","RYYQ44T7Y1B (Archived)","RYYQ46T7Y1B (Archived)","RYYQ48T7Y1B (Archived)","RYYQ50T7Y1B (Archived)","RYYQ52T7Y1B (Archived)","RYYQ54T7Y1B (Archived)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","58.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)","64.0 (5)","65.0 (5)","66.0 (5)","62.8 (5)","65.0 (5)","64.0 (5)","65.8 (5)","66.5 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.1 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.5 (5)","68.0 (5)","68.0 (5)","68.8 (5)","69.1 (5)","69.5 (5)","69.8 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Łączniki rurowe","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zakres wydajności","HP","","","","","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.4","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","4.4","4.2","4.3","4.0","3.7","3.6","4.3","4.0","4.2","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.9","4.0","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","3.8","3.7"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","6.9","7.1","8.4","9.5","10.6","10.9","13.0","14.3","15.5","16.6","17.7","18.9","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","31.8"]
["","","","EERd","","","8.9","8.7","9.5","10.0","11.8","11.7","7.6","9.5","9.1","9.4","10.3","10.0","10.9","10.9","10.0","9.8","9.5","9.6","9.9","10.0","10.6","11.2","11.8"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","2.7","2.6","2.6","2.1","2.1","1.9","2.6","2.2","2.6","2.3","2.2","2.1","2.1","2.0","2.2","2.3","2.3","2.2","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","","6.7","6.6","7.0","6.8","6.7","6.6","6.6","6.7","6.8","6.7","6.7","6.8","6.8","6.7","6.6","6.7","6.8","6.8","6.9","6.8","6.8","6.8","6.7"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","46.0","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","","3.8","3.8","3.5","3.5","3.6","3.7","3.8","3.7","3.7","3.6","3.5","3.5","3.6","3.7","3.7","3.7","3.7","3.7","3.5","3.5","3.6","3.6","3.6"]
["Sprężarka","Typ","","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","252","252","356","356","391","391"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","","12.5","13.2","21.5","21.7","24.4","24.6"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","","kg","","6.0","6.3","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["","Typ","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Maks.","","","","","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Typ","","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Typ","","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["Zalecana kombinacja","","","","","","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek D (12°C)","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","6.1","6.2","4.0","4.1","5.8","5.9","6.2","6.6","6.2","6.2","6.8","8.3","7.9","8.3","9.0","9.1","10.3","10.3","12.3","12.4","11.4","12.1","12.9"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","7.7","8.0","3.9","4.1","7.0","7.0","8.0","8.4","8.0","8.0","7.0","4.1","6.9","6.9","6.7","6.7","5.7","5.8","4.0","4.1","5.6","7.0","7.1"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","3.2","3.2","3.3","3.3","3.5","3.6","3.2","3.2","3.3","3.3","3.4","3.3","3.4","3.5","3.4","3.3","3.3","3.3","3.3","3.3","3.4","3.4","3.5"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.8","20.0","21.4","23.9","25.0","27.5","29.2","31.3","31.7","32.8","33.8","36.1","37.4","40.0","42.5","45.1"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","6.7","7.0","5.6","5.6","4.4","4.5","6.9","6.0","5.5","5.4","4.3","5.6","4.9","4.9","5.4","5.5","6.0","6.0","5.6","5.6","5.1","4.7","4.4"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","6.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","12.9","12.8","12.8","13.7","15.4","16.0","17.7","18.8","20.1","20.4","21.1","21.9","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.3","2.3","2.2","2.2","2.5","2.5","2.3","2.2","2.2","2.2","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.2","2.2","2.3","2.4","2.5"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","32.8","35.1","39.3","41.0","45.2","47.9","51.5","52.1","53.8","55.6","59.2","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.0","2.1","1.9","1.7","1.8","2.0","2.1","1.8","2.0","1.9","1.9","1.7","1.8","1.9","2.1","2.0","1.8","1.8","1.8","1.7","1.8","1.8","1.8"]
["SEER","","","","","","5.6","5.5","5.7","5.5","5.5","5.3","5.4","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5","5.4","5.4","5.5","5.5","5.5","5.6","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","79.0 (4)","81.0 (4)","81.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)","88.0 (4)","83.1 (4)","86.6 (4)","84.0 (4)","87.2 (4)","87.2 (4)","89.0 (4)","89.0 (4)","90.1 (4)","88.9 (4)","87.8 (4)","89.4 (4)","89.6 (4)","89.6 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)","90.8 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Głębokość","mm","","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Wysokość","mm","","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["Ciągłe ogrzewanie","","","","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny","","Maks.","Pa","","78","78","78","78","78","78"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","37.1","39.7","44.4","46.4","51.1","54.2","58.2","58.9","60.9","62.9","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["Power supply","liczba faz","","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nazwa","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Napięcie","","","V","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - W celu uzyskania informacji szczegółowych na temat zakresu operacyjnego, patrz rysunek TW","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - Patrz podręcznik instalacji/obsługi, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(10) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(11) - Wybrać rozmiar przewodu w oparciu o wartość MCA. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(12) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(13) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(14) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(14) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(15) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-11, odpowiednio EN/IEC 3-12-12, może zaistnieć potrzeba konsultacji z operatorem sieci dystrybucji, w celu upewnienia się, że urządzenie jest podłączone tylko do zasilania z Zsys ≤ Zmaks. odpowiednio Ssc ≥ minimalnej wartości Ssc.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(15) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(16) - Europejskie/międzynarodowa norma techniczne określają wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla urządzeń o prądzie znamionowym  ≤ 75A.","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)"]
["","","","","","(17) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne dla prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do publicznych sieci niskiego napięcia i z prądem wejściowym > 16A i <= 75A na fazę","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(17) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii"]
["","","","","","(18) - Moc krótkiego spięcia","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(18) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(19) - Impedancja systemu","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(19) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA"]
["","","","","","(20) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi, jak to wspomniano w odniesieniu do 3D079534","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(20) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(21) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(21) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(22) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(22) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["","","","","","(23) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(23) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi"]
["Połączenia instalacji rurowej","Izolacja cieplna","","","","Rury z cieczą i gazem"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","Wydajność chłodnicza-=-Nom.-=-35°CDB-=-kW","kW","22.4 (1)"]
["","","","Eurovent","kW","22.4 (28)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)"]
["","","","Eurovent","kW","22.40 (29)"]
["EER przy wydajności nom.","35° CDB","","","KW/KW","4.30 (1)"]
["COP przy znamionowej wydajnoścji","6°CWB","","","KW/KW","4.72 (2)"]
["","Eurovent","","","KW/KW","5.01 (29)"]
["Zakres wydajności","HP","","","","8"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","64 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","100"]
["","Nom.","","","","200"]
["","Maks.","","","","260"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1685"]
["","","","Szerokość","mm","930"]
["","","","Głębokość","mm","765"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","243"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","m³/min","162"]
["","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","78"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","43"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","78"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","58"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","12.3"]
["","Ilość","","","kg","5.9"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","19.1"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","1000 (7)"]
["","Różnica poziomów","OU - IU","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","90 (7)"]
["","","","Jednostka zewnętrzna w najwyższej pozycji","m","90 (7)"]
["","","IU - IU","Maks.","m","30 (7)"]
["Standardowe akcesoria","Connection pipes","","","","Connection pipes"]
["","Installation and operation manual","","","","Installation and operation manual"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","Y1"]
["","liczba faz","","","","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415"]
["Uwagi","","","","","(24) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii"]
["","","","","","(25) - Wartość AUTOMATYCZNY SEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)"]
["","","","","","(26) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent"]
["","","","","","(27) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysok. wydajn., certy. Eurovent"]
["","","","","","(28) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]