{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardowe akcesoria","Wiązania","","","","2","2","2","2"]
["","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1","1"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","System","Bez obciążenia","m","30","30","30","30"]
["","","","Równoważnik","m","75","100","100","100"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Różnica poziomów","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","64","64","66","67"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","940","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","320","320","320","320"]
["","","","Wysokość","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","liczba faz","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Uwagi","","","","","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(1) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard.","(2) - Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii wydajności standard."]
["","","","","","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności","(3) - Nomin. wydajności grzew. wyznacz. na podstawie: temperatury wewn.: 20°CDB; temperatury zewn.: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej dług. rur inst. czyn. chłodn.: 5m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standard. wydajności"]
["","","","","","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek","(4) - Dane elektryczne, patrz oddzielny rysunek"]