{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Szerokość","mm","940","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","320","320","320","320"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Sprężarka","Type","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Grzanie","Temp. otoczenia","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Tryb nocny","","Poziom 1","dBA","43","45","45","45"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Ilość","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","","System","Równoważnik","m","70","90","90","90"]
["","","","Bez obciążenia","m","30","30","30","30"]
["","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardowe akcesoria","Wiązania","","","","2","2","2","2"]
["","Instrukcja instalacji","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Uwagi","","","","","(1) - 3 z ładowaniem","(1) - 3 z ładowaniem","(1) - 3 z ładowaniem","(1) - 3 z ładowaniem"]
["","","","","","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielne rysunki","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielne rysunki","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielne rysunki","(2) - Dane elektryczne, patrz oddzielne rysunki"]
["","","","","","(3) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(3) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(3) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE","(3) - PED: montaż = kategoria I: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca wartości graniczne zmian napięcia, wahania napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia dla sprzętu o prądzie znamionowym ≤75 A"]