{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Szerokość","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Głębokość","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Nom.","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Typ","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["Podłączenie instalacji rurowej","Długość instalacji rurowej","System","Podłączenie instalacji rurowej-=-Długość instalacji rurowej-=-System-=-Bez obciążenia-=-m","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["Połączenia instalacji","Różnica poziomów","IU - IU","Maks.","","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej","Patrz instrukcja, w zależności od jednostki zewnętrznej"]
["Uwagi","","","","","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza","(2) - Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) i jednostką do uzdatniania powietrza"]