{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","Wysoki","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Niski","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Chłodzenie","Niski","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Wysoki","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji"]
["","Instrukcja obsługi","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi"]
["","Deklaracja zgodności","","","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności","Deklaracja zgodności"]
["","Przewód spustowy","","","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy","Przewód spustowy"]
["","Zacisk metalowy","","","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy","Zacisk metalowy"]
["","Podkładka do wspornika wieszaka","","","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka","Podkładka do wspornika wieszaka"]
["","Zaciski","","","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski","Zaciski"]
["","Wzór instalacji","","","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji","Wzór instalacji"]
["","materiał izolujący złącza","","","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza","materiał izolujący złącza"]
["","Materiał uszczelniający","","","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający","Materiał uszczelniający"]
["","przepust z materiału żywicznego","","","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego","przepust z materiału żywicznego"]
["","uchwyt okablowania","","","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania","uchwyt okablowania"]
["","śruba dla uchwytu okablowania","","","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania","śruba dla uchwytu okablowania"]
["Syst. kontroli","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Piping connections","Ciecz","Śr. zewn.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Śr. zewn.","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Spust","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Ogrzewanie","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Wymiary","Jednostka","Szerokość","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Głębokość","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Wysokość","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Obudowa","Materiał","","","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka","żywica, blacha cienka"]
["","Colour","","","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały","Świeży biały"]
["Ciężar","Jednostka","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Częstotliwość","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nazwa","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napięcie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]